1、scs\_http\_IOT\_supcon配置方式

(1) 安放目录

**需要将该驱动安放到lib/protocol目录下**

**需要将登录信息文件放到fep的config目录下，并命名为IOTconfig.json**

**登录信息示例如下：**

**{**

**"appID":"c64609de009141d7af1b40a9c7afd8ab",**

**"appSecret": "J9FuTrXoIyaTxN3a",**

**"projectID": "WkA97RwsyQ2Ro2IS"**

**}**

**appID和appSecret字段均在物联智控平台的应用管理界面获取，projectID为项目编码**

(2) 协议列参数

100,3,500,5

第一位表示一次查询点数，根据反应速度进行相应调整，最好不要错过100

第二位表示重发次数，无返回时进行重发操作，到达重发次数进行跳过改查询任务

第三位表示底层反馈时间，超过该时间驱动未接收到底层反馈则进行重发

第四位表示日志等级，调试时选择最高等级5将所有日子打印，稳定运行时选择2

(3) 工程配置



协议列参数：



远端地址填写物联智控的地址

3.点配置

协议列中ID填写物联智控中的设备编码

协议列中ID填写物联智控中的点位编码