1、libscs\_tcp\_jjjk.dll配置方式

(1) 安放目录

**需要将该驱动安放到lib/protocol目录下**

(2) 协议列参数

100,3,500,5

第一位表示一次查询点数，根据反应速度进行相应调整，最好不要错过100

第二位表示重发次数，无返回时进行重发操作，到达重发次数进行跳过改查询任务

第三位表示底层反馈时间，超过该时间驱动未接收到底层反馈则进行重发

第四位表示日志等级，调试时选择最高等级5将所有日子打印，稳定运行时选择2

(3) 工程配置



协议列参数：



远端地址填设备的IP+端口

3.点配置

协议列中sensorNo填写传感器代号（如101、102）